DXDK-500II — это вертикальный фасовочно-упаковочный автомат, предназначенный для высокоскоростного дозирования и упаковки гранулированных пищевых и непищевых продуктов. Модель широко применяется на производствах пищевой, фармацевтической, химической промышленности и прочих видах производств, где необходима высокоэффективная упаковка в автоматическом режиме. Машина способна производить упаковку со скоростью 35-70 уп./ мин в трехшовные пакеты, которые формируются из комбинированных термосвариваемых пленок (ОРР, ВОРР, ОРР/РЕ и т.п.) толщиной 30-120 мкм.

Модель DXDK-500II совмещает два рабочих агрегата: объёмно-роторный дозатор с диапазоном дозирования 50-500 мл и упаковщик, формирующий пакет размером от 50х50 мм до 200х160 мм. Благодаря тому, что дозирующий блок монтируется на упаковочной машине существенно сокращается площадь, требуемая для ее размещения. Автомат DXDK-500II оснащается сенсорной панелью с русскоязычным интерфейсом и программным обеспечением Магикон. Два независимых температурных контроллера позволяют регулировать температуру нагрева продольной и поперечной запайки. В комплектацию входит фотодатчик, который контролирует своевременную подачу прозрачной, цветной и пленки с рисунком. Имеется функция «дата в шве».

Для расширения функциональных возможностей в качестве дополнительного оборудования возможно оснастить машину термопринтером для нанесения переменной информации, устройством «европросечки». Существует возможность изготовления и поставка машины по техническому заданию клиента с нестандартными параметрами.

Упаковочно-фасовочный автомат DXDK-500II имеет простой принцип работы: размещенный в бункере фасуемый продукт дозируется до заданных оператором значений, отмеренная доза сбрасывается в блок формирования упаковки, после чего происходит запайка и обрезка пакета.
